Xref: cantaloupe.srv.cs.cmu.edu comp.os.msdos.misc:12934 comp.os.ms-windows.misc:9565
Path: cantaloupe.srv.cs.cmu.edu!crabapple.srv.cs.cmu.edu!fs7.ece.cmu.edu!europa.eng.gtefsd.com!gatech!swrinde!zaphod.mps.ohio-state.edu!pacific.mps.ohio-state.edu!ohstpy!miavx1!psweeney
Newsgroups: comp.os.msdos.misc,comp.os.ms-windows.misc
Subject: What about SMARTDRV /DOUBLE_BUFFER?
Message-ID: <1993Apr16.083638.17213@miavx1.acs.muohio.edu>
From: psweeney@miavx1.acs.muohio.edu
Date: 16 Apr 93 08:36:38 -0500
Organization: Miami University Academic Computer Service"
Lines: 9

I am curious:  what does the /double_buffer parameter in smartdrv actually do
for me?  I seem to have less problems in Windows when I leave it out.

Using a PS/2 with an ESDI drive, but also a PS/2 with a SCSI.

Any response is welcome.

Peter Sweeney
psweeney@miavx1.acs.muohio.edu
