Path: cantaloupe.srv.cs.cmu.edu!das-news.harvard.edu!noc.near.net!howland.reston.ans.net!zaphod.mps.ohio-state.edu!uwm.edu!ogicse!flop.ENGR.ORST.EDU!gaia.ucs.orst.edu!ucs.orst.edu!jenkinch
From: jenkinch@ucs.orst.edu (Charley Jenkins)
Newsgroups: comp.sys.ibm.pc.hardware
Subject: ISA can't use over 16 megs ram????
Keywords: ISA
Message-ID: <1r97p9$sh0@gaia.ucs.orst.edu>
Date: 23 Apr 93 17:07:53 GMT
Article-I.D.: gaia.1r97p9$sh0
Sender: jenkinch@ucs.orst.edu
Distribution: world
Organization: University Computing Services - OSU
Lines: 8
NNTP-Posting-Host: ucs.orst.edu

O.K, I am not a computer literate, but what can/cannot be done with the
RAM over 16 megs in an ISA machine.

Please e-mail!

Thanks in Advance!

Charley
