Path: cantaloupe.srv.cs.cmu.edu!rochester!rutgers!att-out!att!bu.edu!olivea!mintaka.lcs.mit.edu!ai-lab!enterpoop.mit.edu!tamsun.tamu.edu!news.utdallas.edu!wupost!uunet!dev!uunet!math.fu-berlin.de!ira.uka.de!Germany.EU.net!news.Hamburg.Germany.EU.net!abqhh!drdhh!ponton!dr_bobo
From: dr_bobo@ponton.hanse.de (Boris Pruessmann)
Newsgroups: comp.graphics
Subject: RE: VGA-Scrolling ?
Message-ID: <iLV9ZB1w164w@ponton.hanse.de>
Date: 4 Apr 93 01:25:25 GMT
Organization: Ponton European Media Art Lab, Hamburg
Lines: 12

Hi !

If you want to have Soft-Scrolling on your VGA, you have to change some 
intern registers of the CRTC. But it is a little bit difficult to explain, 
so I would suggest, you take a look at "The Programming of the 
EGA/VGA-Adapter" by Addison-Wesley. You will find all useful descriptions 
for every available VGA-Register.

-Boris

---
dr_bobo@ponton.hanse.de                 ---> Boris Pruessmann
