Newsgroups: comp.sys.ibm.pc.hardware
Path: cantaloupe.srv.cs.cmu.edu!crabapple.srv.cs.cmu.edu!bb3.andrew.cmu.edu!news.sei.cmu.edu!cis.ohio-state.edu!pacific.mps.ohio-state.edu!zaphod.mps.ohio-state.edu!howland.reston.ans.net!bogus.sura.net!darwin.sura.net!sgiblab!wetware!spunky.RedBrick.COM!psinntp!psinntp!bnlux1.bnl.gov!kushmer
From: kushmer@bnlux1.bnl.gov (christopher kushmerick)
Subject: How hot should the cpu be?
Message-ID: <1993Apr20.191020.26123@bnlux1.bnl.gov>
Organization: Brookhaven National Laboratory
Distribution: na
Date: Tue, 20 Apr 1993 19:10:20 GMT
Lines: 15


How hot should the CPU in a 486-33 DX machine be?

Currently it gets so hot that I can not hold a finger on it for more than
0.5 s. 

I keep a big fan blowing on it, but am considering using a heat sink.

Any advice?


-- 
Chris Kushmerick
kushmer@bnlux1.bnl.gov
--I found my niche in life, I just didn't fit in.
