Newsgroups: comp.sys.ibm.pc.hardware
Path: cantaloupe.srv.cs.cmu.edu!magnesium.club.cc.cmu.edu!news.sei.cmu.edu!cis.ohio-state.edu!zaphod.mps.ohio-state.edu!howland.reston.ans.net!bogus.sura.net!darwin.sura.net!udel!news.intercon.com!psinntp!panix!rmoskal
From: rmoskal@panix.com (Robert Moskal)
Subject: Volante Warp 10 board
Message-ID: <C5sxqz.5u9@panix.com>
Organization: PANIX Public Access Unix, NYC
Date: Tue, 20 Apr 1993 21:44:59 GMT
Lines: 11

I've been troubleshooting the existence of way too many General Protection
Faults on a 486-33, Eisa-VLB, system.  At this point I think I've narrowed
the problem down to the video drivers for the Volante Warp-10 adapter by
National Design, INc.

Yet somehow I find this hard to believe.  Does anyone else have any
experiences with this board.

Thanx,
Robert Moskal
Brooklyn, USA
